**Сеялка Agro-masz SR 200
 (однодисковый сошник)**



Сеялка SR – навесная сеялка, предназначена для посева зерновых и зернобобовых культур (рожь, пшеница, ячмень, овес, рапс, горох, горчица, сахарная свекла, люпин, вика посевная, сераделла, кукуруза)
 Сеялка оснащена дисковыми сошниками, ширина междурядий – 12 см, простой и надежный редуктор обеспечивает 72 скорости вращения катушек высевающих аппаратов. Сеялка оснащена как индивидуальной, так и общей системой регулировки глубины сева с гидравлическим переводом в транспортное положение. Максимальная рабочая скорость сеялки – 10 км/час. Предназначена для почв средней вязкости и тяжелых типов почв или почв с большим количеством послежатвенных остатков.

**Стандартная комплектация**:

•     Дисковые сошники на трубчатом носителе
•     Бесступенчатая коробка передач
•     Центральный и индивидуальный прижим сошников
•     Приводные колеса 16 дюймов с сельскохозяйственным протектором
•     Индивидуальный пружинный зажим закрытия борозд
•     Универсальные делимые высевающие катушки для мелких и крупных семян
•     Мешалка внутри бункера
•     Загрузочная платформа со ступенями
•     Скребок с отдельным зажимом

**Дополнительная комплектация**:

•     Механическое управление технологическими дорожками
•     Электрическое управление технологическими дорожками
•     Управление технологическими дорожками с помощью компьютера
•     Рыхлители следов трактора
•     Освещение

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Модель |  Ширина (м) | Масса (кг) \*Анкерный | Масса (кг) \*1-дисковый | Масса (кг) \*2-х дисковый |  Количество секций (шт.) |  Мощность (л.с.) |  Емкость бункера (л) |
| SR250 | 2.5 | 580 | 720 | 750 | 19/21 | 40 - 60 | 450 |
| SR270 | 2,7 | 600 | 800 | 835 | 23 | 50 - 70 | 480 |
| SR300 | 3.0 | 620 | 820 | 860 | 23/25 | 60 - 80 | 550 |
| SR350 | 3,5 | 760 | 940 | 980 | 29 | 70 - 90 | 640 |
| SR400 | 4,0 | 860 | 1020 | 1070 | 33 | 80 - 100 | 790 |

\* указанная может отличаться от фактической в зависимости от оборудования и конфигурации.масса является приблизительной и

**Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф**