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Косилка барабанная Samasz Z 010 (1,65м)
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
· Механический предохранитель
· Механическая система складывания
· Гидравлическая система складывания (версия с „H”)
· Регулировка высоты кошения
· Наклонная металлическая защита и брезент
· Вспушиватель покоса (Z 010/4)
· Шарнирно-телескопический вал
· Ключ для замены ножей 
· Цепь предохранительная
· Регулировочные шкворни нижнего зацепа.
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
· большая поверхность рабочих элементов с небольшим нажимом на почву облегчает кошение на подмокших и торфяных лугах, а также полеглых трав
· превосходное копирование рельефа на неровностях и крутых наклонах
· заводская установка высоты кошения (5,8 мм), значительно повышает чистоту скошенной зеленой массы
· снижение количества проездов благодаря применению вспушивателя (Z 010/4) простая конструкция
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
· простая конструкция
· удобная транспортировка сбоку или сзади трактора (путем отсоединения предохранителя)
· возможность агрегирования с коммунальными и садовыми тракторами небольшой мощности от 20 лс
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
· низкие эксплуатационные расходы
· ремонтопригодна в любых условиях
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
· более 30 лет опыта в производстве барабанных косилок
· 2 года гарантии
· соответствуют требованиями немецкого научно-исследовательского института
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
· более 50 тыс. барабанных косилок работающих на рынках всего мира
	Tип косилки
	Z 064/3
	Z 064
	Z 010
	Z 010/1
	Z 010/2
	Z 010/4

	Ширина захвата м1
	1,35
	1,35
	1,65
	1,85
	2,10
	2,10

	Количество ножей шт.1
	4 (2x2)
	4 (2x2)
	6 (2x3)
	6 (2x3)
	8 (2x4)
	8 (2x4)

	Обороты ВОМ обр/мин1
	540
	540
	540
	540
	540
	540

	Мощность трактора л.с.1
	20
	25
	40
	60
	70
	75

	Производительность га/ч1
	0,7
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	2,5

	Карданный вал Нм1
	250
	250
	400
	400
	540
	540

	Вес кг1
	245
	330
	400
	455
	555
	690


Барабанная косилка может использоваться на сложных участках местности. Отлично зарекомендовала себя машина при работе с полеглыми травами, болотной осокой, а также с растительным материалом, имеющим толстые стебли. Точно копирует рельеф местности и отличается равномерным скосом травы. Ширина захвата варьируется от 1,35 до 2,10 м, в зависимости от модели. От нее же зависит и ширина валка, которая также может находиться в пределах от 0,6 до 1 метра. Высота скоса регулируется в зависимости от скашиваемого материала и необходимых требований. Для улучшения качества скошенной травы косилка роторная оснащена высушивателем покоса. 
Данный аппарат ускоряет высыхание материала и исключает дополнительное ворошение травы. Все элементы конструкции прочные и имеют дополнительную защиту, поэтому агрегату не страшны высокие нагрузки. Например, обтекаемая форма верхней защиты предотвращает попадание воды и грязи внутрь рабочих деталей, непосредственно участвующих в скосе травы, а механический предохранитель – защищает косилку от повреждений при наезде на препятствия. 
Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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