|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Навесной культиватор Unia AU**  Навесные почвообрабатывающие агрегаты AU предназначены для предпосевной обработки на легких и средних почвах. Задачей агрегатов является разрыхление и выравнивание предварительно вспаханного верхнего слоя почвы, разбивание и крошение глыб, ссохшейся поверхности поля и уничтожение побегов сорняков.  Работа агрегата AU за один либо за два прохода по полю заменяет собой выравнивание, многократное культивирование и боронование различными почвообрабатывающими машинами.  Регулировка глубины производится при помощи переднего вала. Рабочая ширина от 3,6 до 5,6 метра.  Стандартно все агрегаты складываются гидравлически для транспортировки и оснащены зубьями типа SU (35x10 мм) с плавной регулировкой глубины работы до 12 см.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Стандартное оборудование:   * Рыхлители следов колес трактора с плавной регулировкой глубины и ширины,   а также с пружинной защитой сошника.   * Передний струнный вал Ø320 мм. Установлен на подшипниках * Четыре ряда пружинных зубьев SU (35 x10 мм) с плавной регулировкой глубины   работы от 0 до 12 см   * Секция рыхления и уплотнения: два ряда валов Ø320 мм с возможностью регулировки прижима * Гидравлический перевод в транспортное положение * Автоматическая сцепка | | | | | | | Тип | AU 3,6 | AU 4,2 | AU 5,0 | AU 5,6 | | Рабочая ширина, м | 3,6 | 4,2 | 5,0 | 5,6 | | Масса, кг | 1150 | 1300 | 1550 | 1640 | | Требуемая мощность, л.с. | 85-95 | 95-115 | 110-140 | 120-160 | | Количеств зубьев, шт. | 36 | 42 | 50 | 56 | | Производительность, Га/ч | 2,0-4,0 | 2,9-5,0 | 3,5-6,1 | 4,1-7,2 |   agregat_uprawowy_au_56m_img_046.jpg  agregat_uprawowy_au_56m_img_047.jpg  **Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф** |