| **Навесной культиватор Unia AU**Навесные почвообрабатывающие агрегаты AU предназначены для предпосевной обработки на легких и средних почвах. Задачей агрегатов является разрыхление и выравнивание предварительно вспаханного верхнего слоя почвы, разбивание и крошение глыб, ссохшейся поверхности поля и уничтожение побегов сорняков. Работа агрегата AU за один либо за два прохода по полю заменяет собой выравнивание, многократное культивирование и боронование различными почвообрабатывающими машинами. Регулировка глубины производится при помощи переднего вала. Рабочая ширина от 3,6 до 5,6 метра. Стандартно все агрегаты складываются гидравлически для транспортировки и оснащены зубьями типа SU (35x10 мм) с плавной регулировкой глубины работы до 12 см.

|  |
| --- |
| Стандартное оборудование:* Рыхлители следов колес трактора с плавной регулировкой глубины и ширины,

а также с пружинной защитой сошника. * Передний струнный вал Ø320 мм. Установлен на подшипниках
* Четыре ряда пружинных зубьев SU (35 x10 мм) с плавной регулировкой глубины

работы от 0 до 12 см* Секция рыхления и уплотнения: два ряда валов Ø320 мм с возможностью регулировки прижима
* Гидравлический перевод в транспортное положение
* Автоматическая сцепка
 |
| Тип | AU 3,6 | AU 4,2 | AU 5,0 | AU 5,6  |
| Рабочая ширина, м | 3,6 | 4,2 | 5,0 | 5,6 |
| Масса, кг | 1150 | 1300 | 1550 | 1640 |
| Требуемая мощность, л.с. | 85-95 | 95-115 | 110-140 | 120-160 |
| Количеств зубьев, шт. | 36 | 42 | 50 | 56 |
| Производительность, Га/ч | 2,0-4,0 | 2,9-5,0 | 3,5-6,1 | 4,1-7,2 |

agregat_uprawowy_au_56m_img_046.jpgagregat_uprawowy_au_56m_img_047.jpg**Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф** |