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Использование катков способствует ускорению процессов восстановления структуры почвы, при которой обеспечиваются наиболее благоприятные условия для роста и развития возделываемых культур.
 В первые моменты после основной обработки почва находится еще во влажном состоянии, поэтому для ее крошения и восстановления нарушенных связей требуется незначительное усилие. На этом факторе и основана целесообразность прикатывания почвы сразу же после ее вспашки или рыхления.
      При применении плугов совместно с прикатывающими катками различного типа повсеместно отмечается значительное повышение качества крошения почвы. Во время крошения пласта свежевспаханной почвы в обработанном слое формируется мелкокомковая структура, что позволяет восстановить обширную сеть капиллярных каналов и обеспечить подток влаги к верхнему слою. Подток влаги также позволяет активизировать действие почвенных микроорганизмов, перерабатывающих пожнивные и растительные остатки.
      Прикатывающие катки для почвообработки JACEK-каток уплотнитель прицепной. Изготавливается с шириной захвата от 4,0 до 9,0 м и гидравлическим складыванием для транспортировки. В зависимости от вида исполнения комплектуется дисками разного типа и диаметра. Кратчайшие сроки почвообработки и экономия ГСМ. Агрегатируется с тракторами мощностью от 60 до 160 л.с.
      Применение прикатывающих катков в комплексе с машинами для основной обработки почвы открывает новые перспективы для сокращения затрат на производство сельскохозяйственной продукции.
	Jacek Cambridge Ø 450 mm

	№
	Ширина захвата (м)
 
	Количество рабочих элементов (шт.)
 
	Масса кг.
	Требуемая мощность (л.с.)

	№1700
	4
	81
	1770
	80-90

	№1701
	5
	101
	2060
	86-96

	№1702
	6,2
	123
	2340
	99-110

	№1703
	7,5
	149
	2670
	112-120

	№1704
	8
	157
	2770
	125-135

	Jacek Cambridge Ø 500 mm 

	№1705
	4
	75
	1940
	80-90

	№1706
	5
	95
	2270
	86-96

	№1707
	6,2
	117
	2630
	99-110

	№1708
	7,5
	143
	3030
	112-120

	№1709
	8
	151
	3180
	125-135

	№1725
	9
	167
	3660
	140-160

	Jacek Cambridge Ø 530 mm 

	№1710
	4
	81
	2200
	80-90

	№1711
	5
	101
	2570
	86-96

	№1712
	6,2
	123
	2960
	99-110

	№1713
	7,5
	149
	3420
	112-120

	№1714
	8
	157
	3580
	125-135

	№1726
	9
	177
	4150
	140-160

	Jacek Crosskill  Ø 510 mm

	№1715
	4
	42
	1790
	80-90

	№1716
	5
	52
	2050
	86-96

	№1717
	6,2
	63
	2340
	99-110

	№1718
	7,5
	77
	2680
	112-120

	№1719
	8
	81
	2800
	125-135
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