[image: ]	

Опрыскиватель навесной Jar-met 1000/18 гидравлический подъем (насос UDOR 140)
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Навесные опрыскиватели Jar-Met предназначены для мероприятий по химической защите растений при ведении полевых культур, а также для внесения жидких минеральных удобрений. Все опрыскиватели снабжены:
· тройной системой фильтрования,
· баком для мытья рук,
· устройством для разжижения химических средств,
· арматурой распылительного аппарата с запорным клапаном,
· плавным регулированием штанги опрыскивателя: ручным или гидравлическим.


	Показатель
	Модель ОP 1018

	Ёмкость бака, л 
	1000

	Тип 
	гидравлический подъём

	Рабочая ширина захвата, м  
	18

	Насос 
	UDOR (Италия)

	Производительность насоса, л/мин
	60–160

	Рабочее давление, МПа   
	0,25–1

	Расстояние между форсунками, см
	50

	Тип форсунок
	однопозиционные

	Дисперсность капель, мкм 
	200-550

	Диаметр вливного люка, см 
	38

	Показатель наполнения   
	наружная прозрачная трубка

	Регулировка по высоте, см
	50-140

	Предел дозировки жидкости, л/ч  
	до 1350

	Рабочая скорость, км/ч  
	до 10
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