[image: ]	

Комплекс косилок реверсный Samasz PerfectCUT KDD-R
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Комбинация косилок состоит из косилки дисковой двусторонней KDD – R, оснащенной интегрированной трехточечной системой навески, а также дисковой фронтальной косилкой KDF 300, установленной на трехточечной системе подвески косилки двусторонней. 
Используется, как альтернатива жатке для самоходной косилки "Полесье" или тракторов с реверсивным постом управления.
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
· бесступенчатая регулировка высоты кошения
· возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12см)
· KDD-R работая в комплекте с фронтальной косилкой во время одного проезда создают три покоса
· сокращается период заготовки кормов с помощью вспушивателя
· применение вспушивателя ускоряет процесс сушки скошенной зеленой массы
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
· автоматическая блокировка подъема на поворотах
· гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
· механическая блокировка при транспортировке
· регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегатирование с разными типами тракторов
· гидравлический соединитель KENNFIXX
· плавная регулировка гидропневматической разгрузки
· экономия места во время хранения
· благодаря применению системы MEGACUT-R - экономия времени и расходов
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
· более 20 лет опыта в производстве дисковых косилок
· проверенный на рынках всего мира брус PERFECTCUT собственной разработки
· 2 года гарантии
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Стандартное оборудование
БРУС PerfectCUT
• Система защиты бруса SafeGEAR 
• Быстрая замена ножей 
• Лыжи из закаленной стали
• Накладки, снижающие износ полозьев
• Гидравлический предохранитель
• Гидроцилиндр
• Центральная навеска
• Разгрузочные пружины 
• Регулировка высоты кошения 
• Регулировка ширины покоса 
• Храповой механизм 
• Шарнирно-телескопический вал 
• Транспортная сигнализация 
• Ящик для инструментов 
• Регулируемые опорные стопы 
• Ключ для быстрой замены ножей 
• Дополнительные ножи 
• Панель управления
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	MegaCUT-R 861 H 
	GigaCUT-R 861 SH / SLH*
	MegaCUT-R 941 H
	GigaCUT-R 941 SH / SLH*

	Ширина захвата
	[м]
	8,60
	8,60
	9,40
	9,40

	Ширина транспортная
	[м]
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	Транспортная высота
	[м]
	3,80
	3,80
	4,00
	4,00

	Ширина валка
	[м]
	2 x 1,90 - 2,30
	2 x 1,90 - 2,30
	2 x 2,30 - 2,70
	2 x 2,30- 2,70

	Требуемое количество гидравлических соединений
	 
	2 x одностороннего действия
	2 x одностороннего действия
	2 x одностороннего действия
	2 x одностороннего действия

	Производительность
	[га/ч]
	~ 10,00
	~ 10,00
	~ 11,00
	~ 11,00

	Количество дисков
	[шт.]
	-
	-
	-
	-

	Количество ножей
	[шт.]
	21 (22 с фронтальной косилкой KDF 340)
	21 (22 с фронтальной косилкой KDF 340)
	23 (24 с фронтальной косилкой KDF 340)
	23 (24 с фронтальной косилкой KDF 340)

	Обороты ВОМ
	[об/мин]
	1000
	1000
	1000
	1000

	Категория навески ПНУ
	 
	III
	III
	III
	III

	Мощность трактора
	[лс]
	от 150
	от 160
	от 160
	от 180

	Шарнирно-телескопический вал
	 
	трактор-косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная
	трактор-косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная
	трактор-косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная
	трактор-косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная

	Масса с KDF 300
	 
	3040
	4210 / 4010
	3130
	4610 / 4410

	Масса с KDF 340
	 
	3120
	4090 / 3890
	3210
	4490 / 4290

	Валкообразователь дисковый одинарный
	[шт.]
	4
	-
	4
	-




Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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