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Грабли Samasz MGR 2-900 (ленточная система сгребания)
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Стандартная комплектация Samasz MGR 2-900
· Кулачковый подборщик 
· Панель управления 
· Собственная гидравлическая система 
· Пневматический тормоз 
· Поворотный и качающийся зацеп
· Конвейерная лента
· Прикатывающий ролик 
· Опорные ролики 
· Гидропневматическая разгрузка 
· Опорные ножки
· Предупреждающие знаки со светодиодным дорожным освещением 
· Карданный вал

[image: ]ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕНТОЧНЫХ ГРАБЛЕЙ MGR
· ленточная система сгребания
· фирменная конструкция кулачкового подборщика гарантирует захват любого типа материала, независимо от его длины
· 
· [image: ]возможность заготавливать корма с большой площади в короткие сроки
· самый чистый и эффективный сбор материала








ВРАЩАЮЩИЕСЯ СДВИЖНЫЕ ТАРЕЛКИ
· снижение давления агрегатов на грунт
· вращение минимизирует трение о землю
· возможность эксплуатации на топких лугах
КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА PROGRIP
· ремень из материала с повышенным сцеплением
· улучшенные транспортирующие свойства ленты
· рекомендуется для работы с сухим материалом
· высота наварных планок - 25 мм
КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА PROGRIP+
· ремень из материала с повышенным сцеплением
· улучшенные транспортирующие свойства ленты
· рекомендуется для работы с сухим материалом
· увеличенная высота планок до 35 мм минимизирует риск соскальзывания материала
РАБОЧИЕ ФОНАРИ
· 4 светодиодные лампы включаются/выключаются с панели управления
	 
	
MGR 2-900

	Рабочая ширина, в зависимости от типа работы
	[м]
	7 - 9

	Ширина валка
	[м]
	0,9 - 1,8

	Ширина подборщика
	[м]
	3,45 + 3,45

	Транспортная ширина
	[м]
	2,95

	Транспортная высота
	[м]
	3,9

	Количество  рабочих подборщиков
	[шт]
	2

	Количество  пружин на одном подборщике
	[шт]
	162

	Производительность
	[га/ч]
	9

	Требуемое количество гидровыходов трактора
	 
	1 пара

	Требуемая производительность масляной помпы трактора
	[л/мин]
	30 - 40

	Номинальное рабочее давление
	[бар/ мПа]
	160 / 16

	Обороты ВОМ
	[об/мин]
	540

	Мощность трактора
	[лс]
	от 130

	Категория навески ПНУ
	 
	II

	Тип привода рабочих органов
	 
	механический
гидравлический

	Шины
	 
	520 / 50 / R17

	Масса
	[кг]
	5350

	Направления движения транспортеров
	 
	право / лево

	Тип карданного вала
	 
	широкоугольный
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