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	Предпосевной культиватор Agro-masz AUC
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  Агрегат предназначен для обработки почвы перед посевом. Может работать на всех типах почв, на ровных полях и на полях с углом наклона, не превышающим 8°. Стабильное удерживание заданной глубины делает его особенно незаменимым при обработке почвы под овощи, свеклу, а также злаковые культуры, картофель и бобовые растения. Диапазон устанавливаемой глубины не превышает 13 см. Применение этой машины особенно рекомендуется для больших сельских хозяйств. Агрегат доступен с двумя разными рабочими ширинами - от 3,0 м до 4,0 м.  Версия 4,0 м- складывается гидравлически.
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                                                    Стандартное оборудование:
· Передняя выравнивающая пластина.
· Рыхлители следов колес трактора с пружинной защитой сошника. 
· Спереди струнный вал Ø400 мм. 
· Два ряда пружинных стоек 25x25 мм. Со стрельчатыми лапами.
· Средняя выравнивающая пластина
· Одиночный вал Crosskill Ø400 мм 
· Задняя выравнивающая пластина

                                                      Опциональное оборудование:
· Двойной вал Crosskill Ø400 мм 
· Полунавесная версия с дышлом





	Тип
	AUC 30
	AUC 40H

	Рабочая ширина, м
	3,0
	4,0

	Масса, кг
	1250
	2100

	Требуемая мощность, л.с.
	90-110
	120-140

	Количеств зубьев, шт.
	12
	16

	Производительность, Га/ч
	1,8-2,7
	2,6-3,8




Актуальная цена на сайте polagroteh.ru
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