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Мульчирователь навесной Samasz KBRP (пантограф)
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МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ KBRP 
- КBRP применяются для обкоса придорожных канав, горок, неровного рельефа (угол от -65 до +90 градусов)
- подходит под госпрограммы мелиорации
- перерубание веток до 20 см в диаметре (борьба с борщевиком, камышом и тд)
КОНСТРУКЦИЯ KBRP
· позволяет работать в пределах от -65° до +90°
· высокая прочность благодаря применению высококачественной стали
· металлический лист укрепляющий корпус
· передние защитные цепи
· в отличие от KANGU предназначен для более тяжелых условий

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
· чистится автоматически при помощи ножей мульчирователя
· не прижимает скошенную массу
МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
· оснащен двухрядовыми роликовыми подшипниками
· система ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
· меньшее количество проездов - экономия времени
· спиральное расположение молотков на роторе снижает требование к мощности трактора
	 
	 
	KBRP 160
	KBRP 200
	KBRP 250

	Ширина захвата
	[м]
	1,60
	2,00
	2,50

	Требуемое количество гидравлических соединений
	 
	2 x двустороннего действия
	2 x двустороннего действия
	2 x двустороннего действия

	Кол-во ножей
	[шт.]
	14
	16
	30

	Диапазон работы
	 
	от -60° to +90°
	от -60° to +90°
	от -60° to +90°

	Диаметр рабочего вала
	 
	168
	168
	Ø 203

	Обороты ВОМ
	[об/мин]
	540
	540
	540

	Мощность трактора
	[лс]
	от 70
	от 80
	от 120

	Категория навески ПНУ
	 
	II
	II
	II/III

	Масса
	[кг]
	760
	825
	1195

	Макс. диаметр веток
	[мм]
	80
	80
	80

	Шарнирно-телескопический вал
	 
	ТРАКТОР - КОСИЛКА: широкоугольный с предохранительной муфтой
	ТРАКТОР - КОСИЛКА: широкоугольный с предохранительной муфтой
	ТРАКТОР - КОСИЛКА: широкоугольный с предохранительной муфтой

	Количество постоянных противоножей
	 
	1 ряд
	1 ряд
	1 ряд (сменные)


Актуальная цена на сайте центрпольскойтехники.рф
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